**Станок SUPERSAN 08 (отрезной)**

## C:\Users\Vladimir\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\O6P2LAU5\08.JPG

##  *Пилит с высокой точностью под углом 45 и 90 градусов*.

## Обработка одной заготовки с одной стороны.

##  *Станок занимает очень маленькую производственную площадь и идеально подходит для оснащения небольших багетных мастерских*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |
| --- | --- |
| Питание | Однофазное, 220 вольт / 50 герц |
| Управление | Ручное |
| Пильный узел | 0,55 кВт, 3000 об/мин |
| Максимальная ширинаобрабатываемой детали | 100 мм |
| Максимальная высота обрабатываемой детали | 50мм |
| Пильный диск | 250 мм х 30мм |
| Масса станка | 20 кг |
| Габариты станка (упаковка) | 500 мм/360 мм/450 мм |

*Отличительные особенности станка*

|  |  |
| --- | --- |
| *D:\работа\картинки для инструкций\05\IMG_8460.jpg* | *Направляющий треугольник даёт угол 45 и 90 градусов.**пильный узел опускается строго вертикально, что исключает возможность сбивания угла* |
| C:\Users\Vladimir\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_8461.jpg | *Система перемещения состоит из направляющих валов из высокоуглеродистой хромированной подшипниковой стали и подшипников линейного перемещения, что даёт возможность долгосрочной полезной эксплуатации оборудования.* |
| *D:\работа\картинки для инструкций\08\IMG_20160226_163514.jpg* | *Возможность обработки заготовки под углом 90 градусов* |

*В комплект поставки пильный диск не входит.*